**Техника безопасности при обработке со снятием стружки, слесарных работах, монтаже металлоконструкций**

A képen beltéri, konyha, molnár látható

Automatikusan generált leírás

Заполнение данной главы рекомендуется для работников, занимающихся следующими видами деятельности:

• Те, кто подготавливает и кординирует резку, токарную обработку, фрезерованию

• Oператоры станков, ручные резчики по металлу и дереву

• Слесарные работы, сварщики

• Исполнители сборку металлоконструкций (механики)

Глава содержит основные требования, такие как правовые основы, обязательство по обучению технике безопасности, некоторые основные понятия, опасности, относящиеся к названию главы, защита от опасностей. В деталях:

Общие требования:

• Как и во всех странах, требования, регулирующие безопасность труда, и основные правила, которые необходимо соблюдать, чтобы работать без несчастных случаев, регулируются законом в Венгрии.

• Законодательство также содержит требование к работодателям подготовить сотрудников к получению этих знаний.

• Среди основных понятий следует выделить понятия несчастного случая, несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

• Работа связана с опасностями

• Эти опасности могут иметь нежелательные последствия для рабочих.

• Рабочие должны быть защищены от этих вредных воздействий

Особые требования:

* + Физические опасности:
  + Сжатие
  + Cдвиг
  + Резка или обрезка
  + Вдавливание или зажим
  + Проколоть или вставить
  + Трение
  + Брызги жидкости под высоким давлением
  + Вырез заготовки

Поскальзывание, спотыкание и падение